熏洗机技术参数及配置清单

一、技术参数

1、额定电压：AC220v频率：50Hz

2、额定功率：≤1800w

3、冲洗温度：37℃+2℃

4、烘干温度：50℃

5、噪音：≤65db

6、安全类型：Ⅰ类B型

7、工作环境：

a:湿度5℃—40℃

b:相当湿度≤80℃

c:大气压700 hpa—1060hpa

8、一次性坐垫旋转膜：50人／卷、80人/卷可选

9、机器自动旋转膜换圈速度：8秒／次

10、设备采用电磁互感悬浮加热系统装置，药液高温气化，电热板可达56度，有效杀灭细菌，设备温度设有档位高中底可调，而传统超声雾化熏蒸温度低于30度，水中滋生细菌易感染。

11、机器具有集热熏蒸疗、局部热水疗、红外热风疗三位一体。

12、具有自动感应红外线装置自动旋转一次性座圈垫有效避免交叉感染，方便干净快捷。

13、超高温机器自动切断电源、电压不稳电源自动切断双重保护。

14、机器具备避免无药液干烧损坏机器功能，电热板经久耐用。

15、机器用具备水处理系统四重矿化功能。

16、专用开关坚固耐用，简单方便；人性化设计台座美观舒适。

17、中药熏蒸疗压力可调使用方便。

二、配置清单

1、主机　　　　　1套

2、电源线　　　　1根

3、座圈膜　　　　2卷

4、4变2宝塔头　1个

5、PVC宝塔接头　2个

6、进水管　　　　5米

7、排污管　　　　1根

三、付款方式：设备安装调试完成验收合格一个月后付合同金额的90%，一年后设备无质量问题，剩余款项一次性付清。

四、质保期：实行三年整机上门免费保修服务（设备达到良好使用状态时开始算起）。在保修期发现由于产品本身的原因造成故障或损坏，中标方应免费修复；无法修复的应免费更换。保修期内，产品（含配置清单的附件）的维修、更换等所需一切支出（包括技术人员旅费等支出）中标方负责。

五、预算金额：6万元，数量1台